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Пояснительная записка
Рабочая программа по столярному делу для 6-го класса школы для детей с ограниченными возможностями здоровья составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:


Программа учебного предмета «столярного дела» составлена в соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и предназначена для учащихся пятого класса обучающихся с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: Рабочая программа по профессионально-трудовому обучению (столярное дело).  Ра зработана на основе авторской программы по столярному делу (С.Л. Мирский, Б.А. Журавлёв) из сборника программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб./ Под. ред. В.В.Воронковой.- М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014.- Сб.2.- 304 с. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014 г. № 1599. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) /М-во образования и науки РФ- М: Просвещение, 2017. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка и осуществлении образовательной деятельности по основным образовательным программам - начального общего, основного общего и среднего общего образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптивным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённые главным санитарным врачом Российской Федерации от 10 июля 2015г. № 26, зарегистрированными в Минюсте России 14 августа 2015г. №38528.
Профильное обучение в специальной (коррекционной) школе является одним из важных предметов. Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает труд; он служит важным средством развития духовных, нравственных, физических способностей человека. В обществе именно труд обусловливает многостороннее влияние на формирование личности, выступает способом удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, фактором социального прогресса. Цель изучения предмета по профильному труду «столярное дело» заключается вовсестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениям) в процессе формирования их трудовой культуры.
Изучение этого учебного предмета в VI классе способствует получению обучающимися первоначальной профильной трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы и трудовых умений и навыков; развитие мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и состояния здоровья.


Учебный предмет «столярное дело» способствует решению следующих задач:
― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.);
― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;
― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;
― ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение первоначальной профильной трудовой подготовки;
― формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном труде;
― совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в предметно преобразующей деятельности;
― формирование коммуникативной культуры, развитие активности.
Основные направления коррекционной работы:
— коррекция познавательной деятельности учащихся путем систематического и целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки; — развитие деятельности сравнения, обобщения; совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном изготовлении изделия; — коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного трудового материала.
Формы организации обучения: урок (40 минут) — основная форма;  фронтальные занятия,  комбинированное занятие  групповые занятия,  индивидуальные занятия.
Основные технологии применяемые на уроках столярного дела: • личностно-ориентированное, • деятельностный подход, • уровневая дифференциация,
• ИКТ, •здоровье сберегающие, • игровые.
Методы обучения: беседа, словесные, практические, наглядные.
2- Общая характеристика учебного предмета
Программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Для учащихся с легкой степенью умственной отсталости характерно недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению, поэтому на уроках учащиеся испытывают трудности в овладении учебным материалом. Содержание программы направлено на освоение у обучающихся знаний, умений и навыков на базовом уровне, на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, способствующих социальной адаптации. Программа составлена с учетом возрастных психофизических особенностей развития обучающихся, уровня их знаний и умений. Программа включает теоретические и практические занятия. Предусматриваются лабораторные работы и упражнения, экскурсии. Преподавание базируется на знаниях, получаемых обучающимися на уроках математики, трудового обучения и др. предметов. С большинством профессиональных приемов обучающиеся знакомяться предварительно упражняясь на заготовках для последующих работ, отходах материала, после чего используют эти приемы при изготовлении изделий общественно полезного характера. Учебный материал распределен по четвертям и темам. Основное время отводится на темы, цель которых – не только ознакомление обучающихся с новыми приемами труда, но и изготовление изделий, имеющих общественно полезное назначение. В каждой четверти предусматривается практическое повторение учебного материала, для совершенствования обще трудовых умений, навыков, повышение уровня трудового и нравственного воспитания. Учебную четверть завершает контрольная работа обучающихся.
Занятия по столярному делу проводятся в специальном кабинете (мастерской), в котором отведены места для обучающихся, для станков и оборудования, обеспечивающего выполнение в полном объеме всех видов практических работ, предусмотренных программой. Распределение времени на прохождение программного материала и порядок изучения тем учитель определяет самостоятельно с учетом возможностей детей и зависимости от местных условий. В процессе обучения обучающиеся знакомятся с разметкой деталей, пилением, строганием, сверлением древесины, скреплением деталей в изделия и украшением их. Приобретают навыки владения столярными инструментами и приспособлениями, узнают правила ухода за ними. Кроме того, обучающихся учатся работать на сверлильном станке, применять лаки, клеи, краски, красители. Составление и чтение чертежей, планирование последовательности выполнения трудовых операций, оценка результатов своей и чужой работы также входят в программу обучения. Большое внимание уделяется правилам безопасности труда, производственной санитарии и личной гигиене. Затронуто эстетическое воспитание (раздел «Выжигание») Все это способствует физическому и интеллектуальному развитию обучающихся. Основной формой организации учебного процесса по предмету «Столярное дело» является – урок. Согласно базисному учебному плану, рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение столярному делу в объеме 6 часов в неделю, три раза по два часа. 3- Описание места учебного предмета в учебном плане.
В соответствии с требованиями ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью в учебном плане, который является частью адаптированной основной общеобразовательной программы (АООП), выделяется следующее количество учебных часов для освоения учебного предмета «Столярное дело»:
Планируемые результаты освоения предмета «Столярное дело». В процессе реализации программы у обучающихся будут формироваться следующие базовые учебные действия.
-Умение принимать и сохранять учебную задачу; контролировать свои действия. -Умение извлекать необходимую информацию из разных источников; наблюдать объекты труда, сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов, анализировать (понимать изображение.) -Умение формулировать ответы на вопросы, слушать одноклассников, учителя. -Проявляют интерес к предметно-практической деятельности, понимают личную ответственность за будущий результат -Умение обращаться за помощью и принимать помощь. -Умение слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся. Планируемые личностные результаты освоения программы: Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы (художественная обработка древесины, ремёсла); уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны
• Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной трудовой деятельности; • Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей работы; • Бережное отношение к материалу и инструменту; • Развитие образного восприятия и освоение способов творческого самовыражения обучающегося; • Гармонизация интеллектуального и эмоционального развития; • Формирование мировоззрения, целостного представления о мире, о формах декоративно-прикладного искусства; • Формирование готовности к труду, навыков самостоятельной работы; • Развитие умений и навыков познания и самопознания через накопление опыта эстетического переживания; • Умение познавать окружающий мир и свою роль в нем как преобразователя, через учебную трудовую деятельность.
Предметными результатами изучения предмета являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о трудовых профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой деятельности.
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 2)усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки древесины; усвоение правил техники безопасности; 4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации Предметные результаты освоения программы представлены двумя уровнями требований к усвоению содержания учебного материала. Минимальный уровень. Достаточный уровень. Знание правил организации рабочего места; знание видов трудовых работ; знание названий и свойств поделочных материалов, используемых на уроках труда, правил их хранения, санитарно-гигиенических требований при; знание названий инструментов, необходимых на уроках, их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами; знать устройство пилящих, строгающих инструментов знание приемов работы с ними, приёмов разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия, используемые на уроках. Умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера выполняемой работы, рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте; умение анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и называть его признаки и свойства; определять способы соединения деталей; умение составлять стандартный план работы по пунктам; умение владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; умение работать с доступными материалами (лакокрасочные ,древесные, декоративные. Знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину; знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей; умение находить необходимую информацию в материалах учебника, рабочей тетради; умение руководствоваться правилами безопасной работы режущими и колющими инструментами, знать устройство и назначение пилящих, строгающих инструментов, знание приемов работы с ними. Соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении практических работ; умение осознанно подбирать материалы их по декоративно художественным и конструктивным свойствам; умение отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные технологические приемы ручной обработки древесины; экономно расходовать материалы; умение работать с разнообразной наглядностью: составлять план работы над изделием с опорой на предметно-операционные и графические планы, распознавать простейшие технические рисунки, схемы, чертежи, читать их и действовать в соответствии с ними в процессе изготовления изделия; умение осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических действий и корректировку хода практической работы; оценивать свое изделие (красиво, некрасиво, аккуратное,
Коммуникативные учебные действия:
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач.
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.
Познавательные учебные действия:
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно- пространственную организацию; использовать усвоенные трудовых операции (сравнение, анализ, обобщение, установление аналогий) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Требования к уровню подготовки обучающихся. В конце учебного года обучающиеся должны овладеть базовым уровнем знаний и умений.
Критерии оценки
За теоретическую часть:
Оценка «5» ставится ученику, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок.
Оценка «4» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы.
Оценка «3» ставится ученику, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы.
Оценка «2» ставится ученику, если в ответе допущены грубые ошибки, свидетельствующие о плохом усвоении теоретического материала даже при применении дополнительных наводящих вопросов.
За практическую работу:
Оценка «5» ставится ученику, если качество выполненной работы полностью соответствует технологическим требованиям и работа выполнена самостоятельно.
Оценка «4» ставится ученику, если к качеству выполненной работы имеются замечания и качество частично не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена самостоятельно.
Оценка «3» ставится ученику, если качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям. Работа выполнена с помощью учителя.
Оценка «2» ставится ученику, если работа не выполнена.


Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса.
Учащиеся 6 класса должны знать:
• теоретические основы обработки деталей круглого сечения.
• теоретические основы безопасной и эффективной работы по выполнению работ
• технологию эффективного и безопасного выполнения соединения брусков в паз; теоретические основы работы со столярным клеем
• устройство сверлильного станка; правила эффективной и безопасной работы на сверлильном станке; базовую информацию о свѐрлах по дереву.
основные древесные породы и их представителей; простейшие свойства древесных пород и применение
• название элементов стамески, долота; угол заточки стамески (долота); сведения об абразивных материалах; теоретические основы эффективной и безопасной заточки инструментов; правила контроля заточки инструментов.
• теоретические основы эффективной и безопасной работы с различными клеями.
Учащиеся должны уметь:
• производить разметку, эффективную и безопасную обработку деталей круглого сечения; осуществлять контроль качества готовой продукции.
• настраивать рейсмус; осуществлять правильную и безопасную работу столярным рейсмусом; осуществлять контроль разметки деталей.
• подбирать материал; наносить орнамент; вырезать треугольники резцом; работать с морилкой, лаком; контролировать качество выполненной работы.
• работать со столярным клеем; выполнять соединение брусков вполдерева.
• размечать сквозное и несквозное гнездо; работать долотом и стамеской; осуществлять контроль качества выполненной работы.
• работать на сверлильном станке; подбирать свѐрла; устанавливать и снимать свѐрла; читать простейшие чертежи.
• изображать криволинейные поверхности по шаблону; работать лучковой пилой, драчѐвым напильником; осуществлять контроль качества выполненной работы.
• определять породу древесины по образцам.
• затачивать стамески и долота на бруске; править лезвия на оселке; проверять качество заточки инструментов.
• подбирать клей; производить склейку деталей с использованием струбцин и определять качество склейки изделий.

Содержание программы учебного предмета
6 КЛАСС
I четверть
Вводное занятие
Задачи обучения, повторение знаний полученных в 5 классе. План работы на I четверть.
Изготовление изделия из деталей круглого сечения.
Изделия. Швабра. Детская лопатка. Ручка для лопатки, граблей.
Теоретические сведения. Диагонали. Нахождение центра квадрата, прямоугольника проведением диагоналей. Материал для ручки лопаты, швабры, граблей. Правила безопасности при строгании и отделке изделия.
Практические работы. Выпиливание заготовки по заданным размерам. Выстрагивание бруска квадратного сечения. Разметка центра на торце заготовки. Сострагивание ребер восьмигранника (скругление). Обработка напильником и шлифование. Проверка готовой продукции.
Строгание. Разметка рейсмусом.
Изделие. Заготовка для будущего изделия.
Теоретические сведения. Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение, правила безопасной работы. Лицевая сторона бруска: выбор, обозначение, последовательность строгания прямоугольной заготовки.
Умение. Работа столярным рейсмусом.
Практические работы. Измерение заготовки, определение припусков на обработку. Выбор лицевой стороны. Строгание лицевой пласти и лицевой кромки. Контроль выполнения работы линейкой и угольником. Установка рейсмуса. Разметка толщины бруска и строгание до риски. Отпиливание бруска в размер по длине. Проверка выполненной работы.
Геометрическая резьба по дереву.
Изделия. Учебная дощечка. Детали будущего изделия.
Теоретические сведения. Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры и рисунки. Правила безопасности при резьбе. Возможный брак при выполнении резьбы.
Умение. Вырезание треугольников. Работа с морилкой, анилиновым красителем.
Практические работы. Нанесение рисунка на поверхность заготовки. Вырезание геометрического орнамента. Отделка морилкой, анилиновыми красителями. Коллективный анализ выполненных работ.
Практическое повторение.
Виды работы: изделия для школы.
Самостоятельная работа.
Детская лопатка.






II четверть
Вводное занятие
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской.
Угловое концевое соединение брусков вполдерева.
Изделие. Подрамник.
Теоретические сведения. Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), элементы (боковые грани, заплечики). Основные свойства столярного клея. Последовательность подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций.
Умение. Работа со столярным клеем. Выполнение соединения вполдерева.
Практические работы. Разметка и выпиливание шипов. Подгонка соединения. Нанесение клея на детали. Проверка прямоугольных соединений, прессование (установка соединения в зажимах).
Сверление
Теоретические сведения. Сверлильный станок: устройство, назначение. Правила безопасности при работе. Зажимной патрон: назначение, устройство. Спиральное сверло с цилиндрическим хвостовиком: элементы. Диаметры. Инструменты для выполнения больших отверстий.
Понятие диаметр отверстия. Обозначение диаметра отверстия на чертеже.
Упражнение. Работа на сверлильном станке с использованием материалов отходов.
Криволинейное пиление. Обработка криволинейной кромки.
Изделия. Плечики-вешалка. Кронштейн для ампельных растений. Полочка с криволинейными деталями.
Теоретические сведения. Пила выкружная (для криволинейного пиления). Учет направления волокон древесины при разметке деталей. Исправимыми неисправимый брак при пилении. Напильник драчевый, виды, назначение, форма. Стальная щетка для очистки напильника. Правила безопасной работы стамеской, напильником, шлифовальной шкуркой. Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. Скругление угла. Точки сопряжения.
Умение. Работа выкружной пилой, драчевым напильником.
Практические работы. Разметка криволинейной детали по шаблону. Подготовка выкружной пилы к работе. Пиление по кривым линиям. Контроль прямоугольности пропила в направлении толщины доски. Строгание выпуклых кромок. Обработка кромок стамеской, напильником и шкуркой.
Практическое повторение.
Виды работы. Изготовление подрамника, полочки с криволинейными деталями.
Контрольная работа. Ножка для табурета.
Ш четверть
Вводное занятие
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы в мастерской.
Долбление сквозного и несквозного гнезда.
Изделия. Учебный брусок. Средник для лучковой пилы.
Теоретические сведения. Гнездо как элемент столярного соединения. Виды (сквозное и глухое), размеры (длина, ширина, глубина). Столярное долото: назначение, устройство, сравнение со стамеской, определение качества, заточка, правила безопасного пользования. Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота.
Брак при долблении: виды предупреждения. Установка рейсмуса для разметки гнезда. Линия невидимого контура чертежа.
Умение. Работа долотом, рейсмусом.
Практические работы. Разметка несквозного (глухого) и сквозного гнезда. Крепление детали при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда. Подчистка гнезда стамеской.
Свойства основных пород древесины.
Теоретические сведения. Хвойные (сосна, ель, пихта, лиственница, кедр), лиственные (дуб, ясень, бук, клен, вяз, береза, осина, ольха, липа, тополь), породы: произрастание, свойства древесины (твердость, прочность, цвет, текстура), промышленное применение.
Лабораторная работа. Определение древесных пород по образцам древесины.
Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3.
Изделия. Скамейка. Подставка под цветочные горшки.
Теоретические сведения. Соединения УС-3: применение, элементы (торцевая грань шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина, стенки проушины).
Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Пилы для выполнения шиповых соединений. Значение лицевых сторон деталей при сборке изделия. Правила безопасности при обработке шипа и сборке соединения.
Умение. Выполнение соединения УС-3.
Упражнение. Изготовление образца соединения УС-3 из материалоотходов.
Практические работы.
Подбор материала. Черновая разметка. Крой заготовок. Выполнение чистовых заготовок. Разметка деталей. Выполнение соединений. Сборка «насухо». Подгонка и сборка на клею.
Практическое повторение.
Виды работы. Изготовление средника для лучковой пилы, скамейки.
Самостоятельная работа. Ручка для рубанка.
IV четверть
Вводное занятие
Задачи обучения и план работы на четверть. Правила безопасности работы стамеской.
Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-1.
Изделия. Рамка для табурета. Подрамник для стенда.
Теоретические сведения. Применение соединения УК-1. Учет лицевых сторон деталей при разметке и сборке изделия. Условия прочности соединения. Чертеж и образец соединения УК-1. Правила безопасности при выполнении соединения.
Умение. Выполнение соединений УК-1.
Упражнения. Выполнение соединения из материалоотходов.
Практические работы. Изготовление чистовых заготовок. Разметка проушины с кромок и торца. Запиливание проушины внутрь от линий разметки. Разметка шипа. Запиливание шипа слева и справа от риски. Долбление проушины с двух сторон. Подгонка соединения и обозначение деталей. Проверка качества работы.
Заточка стамески и долота.
Объекты работы. Стамеска, долото.
Теоретические сведения. Названия элементов стамески и долота. Угол заточки (заострения). Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота.
Способы определения качества заточки. Правила безопасной работы при затачивании. Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска.
Практические работы. Заточка стамески и долота на бруске. Правка лезвия. Проверка правильности заточки.
Склеивание.
Объект работы. Детали изделия.
Теоретические сведения. Клей: назначение, виды (животного происхождения, синтетический), свойства, применение, сравнение. Критерии выбора клея. Определение качества клеевого раствора. Последовательность и режим склеивания при разных видах клея. Склеивание в хомутовых струбцинах и механических ваймах.
Упражнение. Определение вида клея по внешнему виду и запаху.
Практическое повторение.
Виды работы. Рамка для табурета. Заточка стамески.
Контрольная работа. Швабра.



















Столярное дело
Тематическое планирование
6 класс
	№
урока
	Тема
урока (тип)
	Количество часов.
	Основное содержание темы, термины и понятия

	
	
	
	

	1

	2
	3
	4

	1
	Вводное занятие. Вводный инструктаж по охране труда (постановка учебной задачи)
	1
	Задачи обучения в 6 классе.
План работы на первую четверть.
Первичный инструктаж по охране труда.
Повторение знаний, полученных в 5 классе (материалы и инструменты, применяемые на занятиях по столярному делу; организация рабочего места, устройство верстака, его регулировка и др.)

	

	2
	Знакомства с изделием (ручка для лопаты, граблей или швабры) (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Ручка для лопаты или граблей. Материалы для ее изготовления. Технический рисунок изделия с обозначением размеров

	3-4
	Последовательность изготовления изделия (закрепления знаний и умений)
	2
	Составление последовательности изготовления изделия с опорой на образец, предметно-технологическую карту

	5-6
	Выпиливание заготовки (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	2
	Подбор материала.
Разметка с припуском на обработку. Выпиливание заготовки по заданным размерам.
Технические требования к выполнению данной операции




	7
	Выстрагивание бруска квадратного сечения (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Правила безопасности при строгании изделия.
Выстрагивание бруска квадратного сечения. Технические требования к выполнению операции

	8
	Разметка центра на торце заготовки (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Диагонали. Нахождения центра квадрата, прямоугольника проведением диагоналей. Разметка центра на торце заготовки

	9
	Скругление углов заготовки (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Сострагивание ребер восьмигранника (скругление). Технические требования к выполнению данной операции.

	10
	Отделка изделия (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Способы отделки изделия. Обработка ручки напильником и шлифование.
Правила безопасности при отделке изделия. Оценка качества готового изделия

	

	11-12
	Столярный рейсмус: виды, устройство, назначение (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	2
	Столярный рейсмус: виды. устройство, назначение. Правила безопасности при работе с рейсмусом. Приемы выполнения разметки бруска рейсмусом

	13-14
	Последовательность изготовления заготовки (дощечка) (закрепление знаний и умений)
	2
	Составление последовательности изготовления заготовки

	15-16
	Разметка и выпиливание заготовки (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	2
	Подбор материала.
Выбор и обозначение лицевой стороны прямоугольной заготовки.
Разметка бруска с припуском на обработку. Выпиливание заготовки по линиям разметки.
Технические требования к выполнению данной операции

	17-18
	Строгание лицевой пласти и лицевой кромки (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	2
	Последовательн-ость строгание прямоугольной заготовки.
Строгание лицевой пласти и лицевой кромки.
Контроль выполнения работы линейкой и угольником.
Предупреждение ошибок при строгании брусков

	19-20




	Разметка толщины заготовки (изучение и первичное закрепление новых знаний)


	2




	Установка рейсмуса. Разметка толщины заготовки





	



21-22



	Строгание пласти бруска до риски (изучение и первичное закрепление новых знаний)




	




2

	


Строгание пласти бруска до риски.
Технические требования к выполнению данной операции



	






23-24
	
Отпиливание бруска в размер по длине
(изучение и первичное закрепление новых знаний)




	








	


Разметка длины бруска. Отпиливание бруска в размер по длине.
Проверка выполненной работы.


	

	25-26
	Резьба по дереву (изучение и первичное закрепление новых знаний)



	2
	Резьба по дереву: назначение, виды, материал, инструменты, геометрические узоры и рисунки. Выбор рисунка

	27
	Нанесение рисунка на поверхность заготовки (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Способы нанесения рисунка на поверхность заготовки

	28
	Приемы выполнения геометрической резьбы (на отходах материалов) (изучение и первичное закрепление новых знаний)

	1
	Правила безопасности при резьбе.
Приемы выполнения геометрической резьбы (вырезание треугольников на отходах материалов). Возможные брак при выполнении резьбы

	

	29-30
	Вырезание геометрического орнамента (изучение и первичное закрепление новых знаний)

	2
	Вырезание геометрического орнамента. Технические требования к выполнению резьбы

	
	
	
	
	

	31-32
	Отделка изделия (закрепление знаний и умений)
	2
	Отделка изделия морилкой, анилиновыми красителями. Правила безопасной работы при отделке. Выполнение отделки изделия. Коллективный анализ выполненных работ

	

	33-34
	Изготовление изделий для школы.
Ручка для лопатки.
(комплексное применение ЗУН учащихся)
	2
	Последовательность изготовления изделия.

	35-36
	Ручка для лопатки. (комплексное применение ЗУН учащихся)
	2
	Последовательность изготовления изделия.

	37-38
	Ручка для лопатки. (комплексное применение ЗУН учащихся)
	2



	Последовательность изготовления изделия.

	39-40
	Ручка для лопатки. (комплексное применение ЗУН учащихся)
	2



	Последовательность изготовления изделия.

	

	

	41-44
	Изготовление детской лопатки с ориентировкой на чертеж (проверка, оценка и коррекция УН учащихся)
	2
2
	Последовательнос-ть изготовления изделия. Анализ выполненной работы


	45-52
	Изготовление детской лопатки.
	2
2
2
2
	

	

	

	53
	Вводное занятие (постановка учебной задачи)

	1
	План работы на 2 четверть. Правила безопасности при работе в мастерской

	

	54
	Угловое концевое соединение брусков вполдерева (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Угловое концевое соединение брусков вполдерева: применение, особенности, последовательнос-ть выполнения

	

	55
	Последовательность выполнения углового концевого соединения вполдерева (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Последовательнос-ть выполнения углового концевого соединения вполдерева

	56
	Выполнение углового концевого соединения брусков вполдерева
(закрепление знаний и умений)
	1
	Шип: назначение, размеры (длина, ширина, толщина), элементы (боковые грани, заплечики). Разметка длины и толщины шипа. Запиливание шипов. Спиливание щечек у шипов. Подгонка соединения

	57
	Свойства столярного клея.
Склеивание деталей (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Основные свойства столярного клея. Последовательнос-ть подготовки клея к работе. Условия прочного склеивания деталей: плотность подгонки деталей, сухой материал, прессование, скорость выполнения операций. Склеивание деталей углового концевого соединения брусков вполдерева (из отходов материалов)

	58
	Знакомства с изделием (подрамник) (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Подрамник: детали, материалы для изготовления.
Соединение деталей. Выполнение технического рисунка изделия с обозначением размеров

	59



	Последовательность изготовления изделия (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Составление последовательнос-ти изделия

	60





	Заготовка брусков. Разметка шипов (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Подбор материалов. Заготовка брусков.
Разметка шипов Технические требования к выполнению данной операции

	61

	Выпиливание шипов (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Запиливание шипов. Спиливание щечек у шипов. Технические требования к выполнению данной операции

	62









	Подгонка соединения и разметка для склеивания
(изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Подгонка соединения и разметка для склеивания

	63
	Склеивание подрамника (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Подготовка клея.
Приспособление для прессования.
Нанесения клея на детали. Склеивание.
Проверка прямоугольности соединения. Установка соединения в зажимах

	64



	Выстрагивание сторон и кромок подрамника (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Закрепление изделия в зажимах верстака. Выстрагивание сторон и кромок подрамника. Технические требования к выполнению данной операции

	65-66





	Зачистка поверхности изделия (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	2
	Зачистка поверхности изделия. Оценка качества готового изделия

	

	

	67
	Устройство сверлильного станка (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Устройство и назначение сверлильного станка

	
	Правила безопасной работы при сверлении (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	
	Правила безопасной работы при сверлении.
Организация рабочего места

	68



	Диаметр отверстия.
Назначение и устройство зажимного патрона (изучение и первичное закрепление новых знаний)

	1

	Понятие диаметр отверстия.
Обозначение диаметра отверстия на чертеже.
Назначение и устройство зажимного патрона.
Установка сверла в патрон


	69
	Элементы спирального сверла.
Инструменты для выполнения больших отверстий (изучение и первичное закрепление новых знаний)

	1
	Элементы спирального сверла с цилиндрическим хвостовиком.
Диаметр сверл.
Инструменты для выполнения больших отверстий.
Приемы работы

	70



	Работа на сверлильном станке (на отходах материалов) (закрепление знаний и умений)
	1

	Подготовка сверлильного станка к работе. Приемы работы

	

	71-72
	Криволинейное пиление Выкружная пила (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	2
	Особенности криволинейного пиления. Изделия с криволинейными кромками. Инструменты и приспособления для криволинейного пиления.
Выкружная пила: устройство, назначение. Подготовка пилы к работе. Приемы работы выкружной пилой. Исправимый брак при пилении. Правила безопасной работы выкружной пилой

	73-74
	Знакомства с изделием.
Последовательность изготовления изделия (кронштейн для ампельных растений) (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	2
	Кронштейн для ампельных растений: детали, материалы. Ориентировка по чертежу. Выполнение технического рисунка. Последовательнос-ть изготовления изделия

	75
	Разметка деталей изделия. Выпиливание деталей изделия. (закрепление знаний и умений)
	1
	Способы разметки деталей. Разметка деталей изделия по шаблону. Учет направления волокон древесины при разметке деталей.
Пиление выкружной пилой по кривым линиям.
Контроль прямоугольности пропила в направлении толщины доски.
Требования к качеству деталей

	76
	Обработка криволинейных кромок. Строгание выпуклых кромок (закрепление знаний и умений)
	1
	Выпуклые и вогнутые кромки детали. Радиус. Обозначение радиуса на чертеже. Скругление угла. Точки сопряжения.
Последовательнос-ть обработки криволинейных кромок. Обработка криволинейных кромок рубанком.
Правила безопасной работы.

	77
	Обработка криволинейных кромок стамеской, напильником (закрепление знаний и умений)

	1

	Приемы обработки криволинейных кромок стамеской.
Правила безопасной работы стамеской.
Напильник драчевый: виды, назначение, форма. Стальная щетка для очистки напильника. Правила безопасной работы.
Обработка криволинейных кромок , напильником

	78



	Зачистка кромок шлифовальной шкуркой.
Сборка кронштейна (закрепление знаний и умений)



	1

	Зачистка кромок шлифовальной шкуркой. Правила безопасной работы.
Сборка кронштейна с помощью шурупов. Оценка качества готового изделия




	

	79-88
	Изготовление подрамника или полочки с криволинейными деталями (комплексное применение ЗУН учащихся)
	10
	Последовательнос-ть изготовления изделия

	

	

	89-96
	Изготовление изделия (по выбору учителя) проверка, оценка УН учащихся)
Ножка для табурета
	8
	Последовательнос-ть изготовления изделия

	

	

	

	97-98
	Вводное занятие.
Повторный инструктаж по охране труда (постановка учебной задачи)
	2
	План работы на третью четверть.
Правила безопасной работы в мастерской

	

	99
	Гнездо как элемент столярного соединения (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Гнездо как элемент столярного соединения, его виды (сквозное, несквозное), размеры (длина, ширина, глубина)

	100
	Столярное долото (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Назначение и устройство столярного долота.
Сравнение долота со стамеской. Определение качества долота. Заточка. Правила безопасного пользования

	101
	Разметка несквозного и сквозного гнезда (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Линия невидимого контура чертежа.
Разметка несквозного и сквозного гнезда. Установка рейсмуса для разметки гнезда

	

	102
	Последовательность долбления сквозного гнезда (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Крепление детали при долблении. Последовательность долбления сквозного гнезда.
Брак при долблении: его виды, предупреждение

	103-104
	Приемы работы долотом. (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	2
	Приемы работы долотом. Прием долбления при ширине гнезда больше ширины долота

	105



	Знакомство с изделием (средник для лучковой пилы) (изучение и первичное закрепление новых знаний)



	1



	Средник для лучковой пилы. Материалы для изготовления. Ориентировка по чертежу

	106
	Разметка гнезд (закрепление знаний и умений)
	1
	Разметка сквозных гнезд. Требования к качеству выполнения операции

	107-108
	Долбление сквозных гнезд (закрепление знаний и умений)
	2
	Долбление сквозных гнезд. Подчистка гнезда стамеской. Технические требования к качеству выполненной операции

	109-110
	Отделка изделия (закрепление знаний и умений)
	2
	Отделка изделия.
Оценка качества готового изделия

	

	111
	Свойства древесины основных пород (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	1
	Древесные породы (лиственные, хвойные): произрастание, промышленное применение.
Свойства древесины (твердость, прочность, цвет текстура)

	112

	Определение древесных пород по образцам древесины (проверка, оценка и коррекция УН учащихся)

	1

	Определение древесных пород по образцам древесины


	

	113-114
	Угловое серединное соединение на шип одинарный (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	2
	Угловое серединное соединение на шип одинарный сквозной УС-3: его применение, элементы (торцевая грань шипа, заплечики, боковые грани шипа, толщина, ширина, длина шипа; глубина стенки проушины). Последовательнос-ть выполнения соединения

	115-116
	Изготовление образца соединения УС-3 (из отходов материала) (закрепление знаний и умений)
	2
	Разметка шипа с помощью линейки, угольника, рейсмуса. Пилы для выполнения шиповых соединений. Запиливание шипа. Спиливание щечек.
Разметка гнезда. Долбление сквозного гнезда.
Подчистка гнезда стамеской. Подгонка шипа к гнезду. Зависимость прочности соединения от плотности подгонки деталей. Сборка соединения

	117-118
	Знакомство с изделием (скамейка) (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	2
	Скамейка: детали, материалы для изготовления. Соединение деталей. Ориентировка по чертежу. Выполнение технического рисунка

	119-120
	Последовательн-ость изготовления изделия
	2
	Последовательн-ость изготовления изделия

	121-122
	Выпиливание заготовок (закрепление знаний и умений)
	2







	Подбор материала.
Черновая разметка. Крой заготовок.
Технические требования к выполнению данной операции

	123-124
	Выстрагивание деталей (закрепление знаний и умений)
	2
	Выстрагивание деталей по заданным размерам. Технические требования к выполнению данной операции

	125-126



	Выполнение чистовых заготовок (закрепление знаний и умений)
	2



	Разметка и отпиливание заготовок по длине. Технические требования к выполнению данной операции

	127-128
	Изготовление шипов (закрепление знаний и умений)
	2
	Разметка шипов в ножках, проножке.
Запиливание шипов. Спиливание щечек

	128-130
	Выдалбливание гнезд (закрепление знаний и умений)
	2
	Разметка гнезд в подставках для ножек, ножках.
Выдалбливание гнезд. Технические требования к выполнению данной операции

	131
	Подгонка шипов к гнездам (закрепление знаний и умений)
	1
	Подгонка шипов к гнездам. Сборка изделия без клея

	132
	Изготовление сиденья (закрепление знаний и умений)







	1









	Разметка деталей сиденья. Отпиливание заготовок. Выстрагивание брусков.
Зачистка поверхности брусков шлифовальной шкуркой

	133
	Сверление отверстий в брусках сиденья (закрепление знаний и умений)
	1
	Разметка и сверление отверстий под шурупы в брусках сиденья.
Правила безопасной работы при сверлении

	134
	Прикрепление брусков к подставкам ножек (закрепление знаний и умений)
	1

	Прикрепление брусков к подставках сиденья шурупами.
Правила безопасной работы отверткой

	135
	Сборка скамейки (закрепление знаний и умений)
	1
	Разборка изделия, собранного «насухо». Склеивание ножек с подставками.
Склеивание ножек с проножкой. Выдерживание до высыхания клея. Прикрепление брусков сиденья шурупами

	136
	Отделка изделия (закрепление знаний и умений)
	1
	Зачистка скамейки шлифовальной шкуркой. Способы отделки изделий.
Покрытие изделия лаком. Оценка качества готового изделия

	

	137-148
	Изготовление средника для лучковой пилы (комплексное применение ЗУН учащихся)
	2
2
2
2
2
2
	Последовательнос-ть изготовления изделия

	

	149-158

	Ручка для рубанка (проверка оценка и коррекция УН учащихся)

	2 2 2
2
2

	Последовательность изготовления изделия


	

	

	159-160
	Вводное занятие (постановка учебной задачи)

	2
	План работы на четвертую четверть. Правила безопасной работы в мастерской

	

	161-162
	Угловое концевое соединение УК-1 (закрепление знаний и умений)
	2
	Угловое концевое соединение на шип открытый, сквозной, одинарный УК-1: части соединения, применение, отличительные особенности.
Чертеж соединения УК-1

	163-164
	Последовательн-ость выполнения соединения УК-1 (закрепление знаний и умений)
	2
	Последовательнос-ть выполнения соединения УК-1

	165-166
	Выполнение образца соединения УК-1 (из отходов материала) (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	2
	Изготовление заготовок. Учет лицевых сторон деталей при разметке и сборке соединения. Условия прочности соединения. Разметка проушины с кромок и торца. Запиливание проушин внутрь от линии разметки.
Подбор инструмента для долбления. Долбление проушины с двух сторон. Контроль угольником при долблении проушины. Разметка шипа. Запиливание шипа справа и слева. Спиливание щечек. Подгонка и обозначение деталей. Сборка соединения

	167-168
	Знакомство с изделием (рамка для табурета)
	2
	Рамка для табурета. Детали изделия. Материалы для его изготовления.
Ориентировка по чертежу изделия

	169-170
	Изготовление заготовок (закрепление знаний и умений)
	2
	Подбор материала.
Черновая разметка заготовок. Отпиливание деталей.
Выстрагивание заготовок по заданным размерам

	171-172
	Чистовая разметка деталей и отпиливание (закрепление знаний и умений)
	2
	Чистовая разметка деталей и отпиливание. Технические требования к выполнению данной операции

	173-174
	Изготовление проушин (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	2
	Разметка проушин с кромок и торца.
Запиливание проушин и удаление лишнего материала.
Технические требования к выполнению данной операции

	175
	Изготовление шипов (закрепление знаний и умений)
	1
	Разметка шипов. Запиливание шипов. Спиливание щечек.
Технические требования к выполнению данной операции

	176
	Подгонка соединения (закрепление знаний и умений)
	1
	Подгонка соединения, обозначение деталей

	177
	Сборка изделия (закрепление знаний и умений).
	1
	Сборка изделия на клею

	178
	Отделка изделия (закрепление знаний и умений)
	1
	Зачистка поверхности изделия шлифовальной шкуркой.
Оценка качества готового изделия


	

	179-180
	Угол заточки лезвия у стамески и долота (изучение и первичное закрепление новых знаний)
	2
	Названия элементов стамески и долота.
Угол заточки (заострения)

	181-182
	Материалы и приспособления для затачивания инструментов
	2
	Виды абразивных материалов. Бруски для заточки и правки стамески и долота

	183-184
	Приемы затачивания долота и стамески
	2
	Правила безопасной работы при затачивании. Приемы затачивания.
Предупреждение неравномерного износа абразивного бруска. Способы определения качества заточки

	

	185
	Виды клея и их свойства (изучение и первичное закрепление новых знаний)
Определение вида клея по внешнему виду и запаху (закрепление знаний и умений).
Определение вида клея по внешнему виду и запаху
(закрепление знаний и умений)
	1
	Клей: назначение, виды (животного происхождения, синтетический); свойства, применение, сравнивание.
Определение виды клея по внешнему виду и запаху

	186
	Выбор клея для склеивания изделия (изучение и первичное закрепление новых знаний).
Склеивание деталей изделия (закрепление знаний и умений)
	1

	Критерии выбора клея. Выбор клея для склеивания конкретных изделий.
Изготовления клеевого раствора.
Определение качества клеевого раствора. Последовательность и режим склеивания при разных видах клея.
Склеивание в хомутовых струбцинах и механических ваймах

	

	187-192
	Изготовление изделия (рамка для табурета) или выполнение заточки инструмента
(комплексное применение ЗУН учащихся)
	222
	Последовательность изготовления изделия или технология выполнения заточки

	

	193-202
	Изготовление швабры (проверка оценка УН учащихся)
	22222
	Последовательность изготовления изделия
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